Technische Daten

| Betriebsspannung | 8 – 30 V |
| --- | --- |
| Stromaufnahme | < 3 mA |
| Schaltstrom | 16 A (bei 24 V) |
| Umgebungstemperatur | -20 °C – +50 °C |
| Maße (B × H × T) | 150 × 40 × 50 mm |
| Gewicht | ca. 0,153 kg |
| Artikelnummern | AkkuGuard - A: 30015AkkuGuard - U: 30017 |

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen erstellt. Jegliche Vervielfältigung dieser Dokumentation, gleich nach welchem Verfahren – auch auszugsweise, ist ohne vorherige Genehmigung der Firma Industrieelektronik Pölz GmbH untersagt. Dieses technische Datenblatt ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. © Copyright 2017 Industrieelektronik Pölz GmbH