.

Technische Daten

| Netzspannung(en) / Stromart | 2 x 12 V DC in Serie (24 V) |
| --- | --- |
| Stromaufnahme | max. 3 A |
| Schutzart | IP56 |
| Umgebungstemperatur | -40 °C / +85 °C |
| Wirkungsgrad | ~ 85 % |
| Leerlaufstrom | 0,9 mA |
| Arbeitsstrom | 0 – 3 A |
| Verpolungsschutz | ja |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Lasttrennung | über Relais |
| Maße (L × B × H) | 115 × 60 × 35 mm |
| Gewicht | ca. 0,247 kg |
| Artikelnummer | 30058 |

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen erstellt. Jegliche Vervielfältigung dieser Dokumentation, gleich nach welchem Verfahren – auch auszugsweise, ist ohne vorherige Genehmigung der Firma Industrieelektronik Pölz GmbH untersagt. Dieses technische Datenblatt ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. © Copyright 2017 Industrieelektronik Pölz GmbH