Technische Daten

| Stromversorgung | 230 V |
| --- | --- |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 40 W |
| Netzsicherung | 2,5 A/Tr. |
| Ladestrom | 0,1 – 2 A |
| Entladestrom | 0,1 – 2 A |
| Zellen | 1 – 10 |
| Akkukapazität | Max. 7.000 mAh |
| Maße (B × H × T) | 210 × 80 × 245 mm |
| Artikelnummer | 30077 |

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen erstellt. Jegliche Vervielfältigung dieser Dokumentation, gleich nach welchem Verfahren – auch auszugsweise, ist ohne vorherige Genehmigung der Firma Industrieelektronik Pölz GmbH untersagt. Dieses technische Datenblatt ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. © Copyright 2017 Industrieelektronik Pölz GmbH